WLC -> Controlador wifi

MSC -> Centro de conmutador movile – Mobile Switching center

**Solución para que varios usuarios se conecten**

Distribución de intervalos de frecuencia

Técnica de acceso múltiple

Acceso multiple por división de frecuencia – 1g

Acceso multi (CDMA) – 2g

Sms e internet (WCDMA)– 3g – Paso de transformación de basico a inteligente

20 a 100 mbps OFDMA MIMO– 4g

10 gbps MIMO mejorada – 5 g

95 gigahercios y 3 terahercios – 6g – mil veces mas rápida que la 5g – 1 tbitps